GPIO的说明

RK3399有四个GPIO的输出，用于驱动LED灯的亮灭显示工作状态。四个GPIO的输出分别是：

GPIO1：显示编码器工作状态： GPIO1\_B2

GPIO2：显示解码板工作状态 : GPIO1\_A7

GPIO3: 显示主从解码板的通信状态: GPIO1\_B1

GPIO4: 显示信道状态: GPIO4\_D5

GPIO5：显示电源:GPI01\_B0

在原理图中，位置如下所示：

